博尔塔拉蒙古自治州住房和城乡建设局地震
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1 总则
1.1 编制目的
规范博州住建系统地震灾害应急准备、预警响应、抢险处置、震害评估、市政生命线抢修、房屋安全鉴定、工地管控、群众安置及灾后恢复重建工作流程，最大程度降低地震及余震引发的房屋倒塌、市政管网破损、燃气泄漏、道路桥梁损毁、建筑工地次生灾害损失，保障博州城乡住房、市政公用设施安全运行和社会大局稳定。
1.2 编制依据
《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国防震减灾法》《突发事件应急预案管理办法》《新疆维吾尔自治区实施＜中华人民共和国突发事件应对法＞办法》《新疆维吾尔自治区人民政府突发公共事件总体应急预案》《新疆维吾尔自治区地震应急预案》《自治区住房城乡建设厅地震应急预案》《博尔塔拉蒙古自治州地震应急预案》《建筑抗震设计规范》《房屋建筑震后应急鉴定标准》以及国家、自治区、博州有关抗震救灾工作要求。
1.3 指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾和应急管理重要论述及新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略。牢固树立安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，坚持防抗救结合，建立统一指挥、综合协调、分级负责、快速反应、处置高效的地震应对管理体制，加强系统应对和精准处置，全面提高应对地震灾害的能力，为自治州经济社会高质量发展提供安全保障。
1.4 工作原则
人民至上，及时响应，减少损失；属地为主、分级负责；统一指挥、部门联动；预防为主、防抗救一体；专业支撑、科学抢险；快速响应、先保生命、再保生命线、后恢复重建。
1.5 适用范围
本预案适用于自治州行政区域内发生4.0级以上地震灾害时自治州住房和城乡建设局的应对工作。
2 灾害分级
沿用国家四级分级：地震灾害分为特别重大、重大、较大、 一般四个级别。
2.1 特别重大地震灾害事件
指造成200人以上死亡（含失踪）或特别重大规模经济损失的地震灾害。
2.2 重大地震灾害事件
指造成30人以上、200人以下死亡（含失踪）或重大规模经济损失的地震灾害。
2.3 较大地震灾害事件
造成10人以上、30人以下死亡（含失踪）或较大规模经济损失的地震灾害。
2.4 一般地震灾害事件
指造成10人以下死亡（含失踪）或一定规模经济损失的地震灾害。
3 组织体系及职责
3.1 指挥机构
自治州住房和城乡建设局突发事件应急指挥部（以下简称指挥部）负责地震发生时的应对工作，统一领导、指挥、协调自治州住房和城乡建设系统地震应急工作。
指挥部由指挥长、副指挥长和局相关科室、事业单位主要负责同志组成。
	指 挥 长：
	李江林
	州住房城乡建设局党组书记、副局长

	
	姜文杰
	州住房城乡建设局党组副书记、局长

	副指挥长：
	谢国宏
	州住房城乡建设局党组成员、副局长

	
	邢  国
	州住房城乡建设局党组成员、副局长

	成    员：
	周桂姣
	州住房城乡建设局办公室主任

	
	梁  义
	州住房城乡建设局城乡建设管理科负责人

	
	张宏玲
	州住房城乡建设局建筑业管理科科长

	
	金德木
	州住房城乡建设局房屋建设管理科科长

	
	桑  博
	州房地产市场综合服务中心主任

	
	马  炜
	州抗震防灾服务中心主任

	
	何  军
	州村镇建设服务中心主任

	
	屈晓军
	州建设工程造价管理站站长

	
	田师诗
	州住房保障中心负责人

	
	卢  韬
	州建设工程安全监督站副站长

	
	任晓乐
	州建设工程质量监督站副站长


本预案启动后，指挥部实行集中办公，统一协调和指挥应急处置、救援工作。成员未经批准不得擅自离开岗位，特殊情况下，经指挥长批准由所在科室人员按职位高低递补。
3.2 指挥部职责
在自治州党委、人民政府的统一领导下，落实自治州抗震救灾指挥部、自治区住房城乡建设厅指令，决定启动、降级、终止应急响应；统一调度全州住建系统抢险队伍、专家、机械物资，统筹两县两市应急联动支援；组织全州房屋建筑、市政设施、建筑工地震害排查、安全鉴定、抢险加固、危旧建筑管控；统筹燃气、供水、道路桥梁等生命线工程应急抢修，严防泄漏、坍塌、内涝次生灾害；配合做好应急避难场所、临时安置点配套建设、过渡安置房统筹调配；每日汇总灾情，及时上报州应急管理局、自治区住房城乡建设厅。
3.3 指挥部办公室
指挥部下设办公室，设在自治州抗震防灾服务中心，办公室主任由局分管领导兼任。
指挥部办公室主要负责本预案的编制和修订；负责自治州住房城乡建设领域突发事件处置的信息管理、通信联络、通信保障，保持与上级指挥部和震区住房城乡建设部门的联络；负责汇总、核查应急处置、救援工作有关情况，及时传达和执行指挥部的各项决策和部署；负责组建专家组，开展调查，提出应急处置措施建议；负责起草启动或终止本预案、召开指挥部全体会议的报告，经指挥长批示后通知指挥部各成员并组织召开会议；负责督促指挥部各成员单位落实指挥部的应急工作部署，协调住房城乡建设系统支援队伍，调度应急队伍；参与震后震害考察和地方标准修订；负责应急值守和信息发布工作；完成指挥长交办的其他工作。
3.4 专项工作组
综合协调组：局办公室牵头，负责后勤、舆情、对上汇报、跨部门对接。
震害排查与房屋安全鉴定组：州建设工程安全监督站、州建设工程质量监督站、勘察设计专家牵头，负责震区城镇房屋震害排查、安全评估、挂牌标识、封闭管控。
市政生命线抢险组：城乡建设管理科牵头，负责供水、燃气、热力、环卫等市政设施抢修，负责道路清障、桥梁检测、防泄漏、防内涝。
建筑工地应急管控组：州建设工程安全监督站、州建设工程质量监督站、建筑业管理科牵头，负责全州在建项目停工排查和人员疏散，落实塔吊、脚手架、临时设施加固拆除工作。
村镇建设抢险安置组：州村镇建设服务中心牵头，负责县（市）农牧区房屋震害排查、危房封堵、群众临时安置指导。
应急安置与住房保障组：房屋建设管理科、州住房保障中心牵头，负责物业小区管控、避难场所物业保障、过渡安置房协调、受灾群众住房保障。
技术专家组：州内结构、抗震、市政、人防工程专家库人员组成，提供抢险、鉴定、加固、重建技术方案。
4 应急响应
4.1 应急响应分级
根据地震灾害情况和自治州相关规定，自治州住房城乡建设局地震灾害应急响应由高到低分为一级、二级、三级和四级。
初判发生特别重大地震灾害或发生7.0级以上地震时，根据自治州党委、人民政府决定，同步启动一级应急响应。在自治州抗震救灾指挥部统一领导下和自治区住房城乡建设厅的指导协调下先期做好抗震救灾工作。
初判发生重大地震灾害或发生6.5级以上、7.0级以下地震时，根据自治州党委、人民政府决定，启动二级应急响应。在自治州抗震救灾指挥部统一领导下和自治区住房城乡建设厅的指导协调下先期做好抗震救灾工作。
初判发生较大地震灾害或发生6.0级以上、6.5.级以下地震时，根据自治州抗震救灾指挥部决定，同步启动三级应急响应。在自治州抗震救灾指挥部的统一领导下，指挥部派出工作组赴灾区现场指导抗震救灾工作，灾区住房城乡建设部门统一协调住建领域抗震救灾工作。
初判一般重大地震灾害或发生5.0级以上、6.0级以下地震时，根据自治州抗震救灾指挥部办公室决定，启动四级应急响应。指挥部派出工作组赴灾区现场指导抗震救灾工作，灾区住房城乡建设部门负责组织协调住建领域抗震救灾工作。
发生4.0级以上、5.0级以下地震时，灾区住房城乡建设部门负责组织协调住建领域抗震救灾工作，指挥部办公室核实灾情，分析研判，视情况派出技术人员现场指导。
4.2 分级响应
4.2.1 一级、二级响应
发生特别重大地震灾害或6.5级以上地震，州抗震救灾指挥部在自治区、国家指挥部的统一领导下开展工作。指挥部接到自治州党委、人民政府下达的应急响应命令后，立即报告指挥长，启动本预案进入紧急工作状态，指挥部办公室立即通知各成员赶往指挥中心各司其职，保障指挥中心通信畅通，指挥长赶往州抗震救灾指挥部应急调度中心，参加州抗震救灾指挥部指挥调度，一名副指挥长带领震害排查与房屋安全鉴定组、市政生命线抢险组相关人员赶赴灾区，了解灾情，参加自治州抗震救灾现场指导组，在自治州抗震救灾指挥部的统一领导下，配合国家、自治区和自治州有关部门做好处置工作。
4.2.2 三级响应
发生较大地震灾害后，根据自治州命令，结合地震灾区房屋建筑、市政公用设施等受损情况决定是否启动本预案。启动本预案，按下列程序和内容响应：
⑴接到自治州启动应急响应命令（或指挥长认为需要启动本预案进入应急响应）后立即启动本预案，进入应急状态，指挥部办公室立即通知各成员赶往指挥中心各司其职，保障指挥中心通信畅通，指挥长组织召开会议研究确定应急工作方案，就地震应急工作作出部署；同时将情况上报住房和城乡建设厅。
⑵指挥部办公室开始运转（工作人员就位），启用应急指挥中心，开通应急通信设施，各成员单位各司其职，立即建立与自治州人民政府、住房和城乡建设厅、自治州抗震救灾指挥部、震区住房城乡建设行政主管部门及其他相关部门之间的通讯联系，报告工作情况并接受指令。自治州住房和城乡建设局应急工作队进入待命状态。
⑶指挥部办公室及时了解震区房屋建筑、市政公用设施地震受损情况以及住房和城乡建设系统应对情况并报送自治州抗震救灾指挥部、自治州应急管理局。密切注意震情变化并做好信息续报、通报工作。
⑷根据震区要求，协助震区住房城乡建设系统做好抗震救灾工作。根据自治州抗震救灾指挥部指令派员参加自治州抗震救灾指挥部工作或派出工作组赴灾区工作。
⑸做好房屋建筑、市政公用设施受损情况统计工作。
4.2.3 四级响应
根据自治州抗震救灾指挥部办公室要求，结合地震灾区房屋建筑、市政公用设施等受损情况决定启动本预案。
⑴指挥部办公室进入应急响应状态。全州启动应急值守，及时了解灾情，密切注意震情、灾情变化。
⑵根据指挥长、副指挥长的命令结合震区实际需要派出工作组赴灾区开展技术指导，州级专家组远程技术指导。 
⑶两县两市自行开展辖区房屋、市政、工地排查，轻微破损就地修，每日报送简况。
4.3 响应调整与终止
根据余震趋势、险情管控、抢修进度，由自治州住房和城乡建设局突发事件应急指挥部报请州抗震救灾指挥部同意后，升级、降级或终止响应，转入灾后重建。
5 应急工作
5.1 工作组和相关会议
在应急期内，指挥部按照自治州抗震救灾指挥部的要求，派专项组参加自治州赴地震灾区工作组等有关工作。根据指令指挥长参加抗震救灾指挥部召开的相关会议。根据会议决定及时部署住房城乡建设系统的地震应急工作。必要时指挥部在震区设立住房和城乡建设局前方指挥部。成立应急专家工作组，负责为指挥部决策提供技术支持。
5.2 制定应急工作方案（抗震救灾工作方案）
根据自治州抗震救灾指挥部的统一部署，指挥部组织召开相关会议，研判灾情，确定救灾大型机具设备协调、重要建筑抢险排险、市政公用设施的抢险抢修、人员临时避震、房屋建筑和市政公用设施应急评估、次生灾害防治等工作方案，并视情况向自治州抗震救灾指挥部、自治区住房和城乡建设厅报告。
5.3 及时了解灾情
指挥部办公室要随时与震区住房城乡建设行政主管部门保持联系，及时了解灾情，向指挥部报告。
5.4 应急值守
指挥部各成员单位按照本预案规定职责开展应急工作，指挥部办公室24小时应急值守，指挥部成员必须坚守岗位。
5.5 派遣专家工作组
根据需要和命令，指挥部组织成立应急专家工作组赶赴灾区指导、协助震区住房城乡建设系统开展抗震救灾工作，并及时向指挥部反馈灾情信息，提出工作建议。
5.6 应急安置
组织、协调活动板房等生产、安装企业，赶赴灾区配合当地开展受灾群众临时安置工作，优先保障学校、医院等公共服务设施恢复运行。
5.7 抢修市政公用设施
指导震区住房城乡建设系统制定市政公用设施抢修和应急恢复方案，避免次生灾害发生，尽快恢复供水、供气、供热等市政公用设施运行。
5.8 工程抢险排险
指导、协助震区对重要市政公用设施和重要房屋建筑进行检查，制定实施工程抢险、排险技术方案，以避免灾害进一步发生和扩大。
5.9 房屋建筑和市政公用设施的应急评估
指导、协助震区对受到破坏的房屋建筑和市政公用设施受损情况进行应急评估，明确受损房屋建筑和市政公用设施的初步处置建议（分为“可继续使用”“暂停使用待鉴定”“危险停止使用”三个级别），对博州老旧砖混房、农牧区土木结构危房立即围挡封闭、禁止入住；危险建筑适时组织专业拆除，防范余震二次坍塌。
5.10 危房拆除及建筑垃圾清运
指导、协助震区制定危房拆除和震损建筑垃圾分类收集清运工作方案。
5.11 过渡用房建设
指导、协助震区选择安全适用的场地，因地制宜，制定政府办公用房、医院、学校等过渡用房建设的方案及技术措施，为过渡用房建设提供技术指导。
5.12 灾损统计
汇总震区房屋建筑、市政公用设施灾损数据，根据需要和上级指令及时上报自治州人民政府、自治州抗震救灾指挥部，并视情况通报有关单位，报送各部门数据要一致。
6 应急期结束
抢险救灾工作结束，城镇供水、供气、供热等市政公用设施 基本抢修、抢通，灾区生活秩序基本恢复后，根据自治州抗震救灾指挥部、自治州人民政府的命令经请示指挥长宣布地震应急响应终止。
7 后期处置
7.1 震害考察和地方标准修订
应急响应终止后，积极与住房和城乡建设厅标准定额处对接，根据震害对各类房屋建筑、市政公用设施的典型震害和采用抗震技术的建筑物的受损情况进行考察，并分析原因，为制定、修订工程建设标准，研发新型建筑抗震技术积累数据和资料。
7.2 恢复重建
根据自治州人民政府的命令配合或负责制定震区灾后重建规划，并做好相关恢复重建其他工作。根据需要配合自然资源部门开展震区城市总体规划修编工作，灾区城市总体规划修编时应同时修编城市抗震防灾规划。
8 信息报送和新闻发布
8.1 信息报送
自治州住房和城乡建设局指挥部办公室负责震区有关的地震信息收集、汇总，并向自治州人民政府、住房和城乡建设厅报送信息。震区市、县住房城乡建设行政主管部门负责当地地震信息收集、汇总，并向上级人民政府及住房城乡建设行政主管部门报送信息。信息报送工作的原则是快速、准确、详尽。报送地震信息后住房和城乡建设行政主管部门可继续了解震区的重要情况，震情、灾情发生变化应及时续报。
指挥部办公室接收震区信息后，应及时上报指挥长、副指挥长，并根据指挥长命令通报指挥部各成员。
地震信息的主要内容：地震的基本情况；各类房屋建筑和市政公用设施的破坏情况及由此导致的人员伤亡和经济损失情况；各类市政公用设施运行中断的情况；应急及抢险救援情况；恢复重建情况。报表式样见本预案附录，可配发图片、录像。
8.2 信息报送时限
8.2.1 震区信息报送
发生4.0级以上地震，震区住房城乡建设行政主管部门须在30分钟内向上级住房城乡建设部门上报初报信息，必要时可越级上报。初报内容包括事件地点震情、有无人员伤亡和已采取的措施等情况。详细书面信息按照特别重大地震灾害发生后2小时内报送，重大地震灾害发生后4小时内报送，较大地震灾害和一般地震灾害发生后8小时内报送。
8.2.2 指挥部信息报送
指挥部办公室收到信息后应立即上报至指挥长，1小时内上报至自治州人民政府和自治区住房和城乡建设厅，报送信息须经指挥长同意，并签署书面意见（紧急情况下可补签署意见）。
8.3 新闻发布
自治州住房和城乡建设系统新闻发布严格执行《博尔塔拉蒙古自治州突发公共事件新闻发布应急预案》。自治州住房和城乡建设局对外发布地震信息必须事先征得自治州人民政府的同意（同时通报自治州应急管理局），并由指挥长签发命令后方可发布。
9  保障措施
9.1 通信与信息保障
地震灾害应急期内，指挥部办公室应保障应急通信系统正常运转，要求能够接收自治州抗震救灾指挥部、自治州人民政府、住房和城乡建设厅的指令和地震灾区的信息。指挥部、指挥部办公室、应急值班室所有成员应保证通信24小时畅通。较大以上地震灾害发生后，前方指挥部应配备应急通信设备。
自治州住房城乡建设部门要加强县（市）城建档案资料的管理，提高快速查询，调送档案、资料的能力；重要建（构）筑物、市政公用设施在建设单位应有备份档案；城市水源和供排水系统、重要建筑、城镇燃气、供热、住宅区物业、城市道路与桥梁等管理部门要管理好本单位的工程设施资料。
9.2 应急物资装备保障
自治州住房城乡建设局结合县（市）住房和城乡建设部门应急物资保障措施编制本单位的抢险物资装备的配备和储备保障规划和应急调配方案，并报自治区住房和城乡建设厅备案。自治州抗震防灾服务中心要建立全州应急物资、装备储备清单台账，做好定期检查维护、灾后补充。
9.3 应急队伍保障
应急管理队伍由住房和城乡建设管理部门的各级管理干部组成，担负住房和城乡建设系统抗震救灾工作的组织管理任务。抗震应急评估和震害调查队伍从事科研、设计、施工、检修、质量监督等工作的技术专家组成，担负房屋建筑和市政公用设施的震后应急评估和震害调查任务。工程设施抢险队伍、危房拆除队伍、灾区震区建筑垃圾处置队伍应充分利用住建系统事业单位和各施工企业力量，签订保障协议。
9.4 技术储备和保障
鼓励有关科研单位开展工程抗震和应急技术装备研究，为提高房屋建筑、市政公用设施的抗震防灾能力提供科学依据和技术保障。
10 预案宣传和演练
按照积极、稳妥、适度的原则，每年在防灾减灾周和国际减灾日开展抗震防灾知识的宣传，提高住房城乡建设系统广大干部职工对抗震防灾工作重要性的认识以及地震应急反应和自救互救的能力，增强公众的抗震意识和抗震自救能力。编制本预案配套的操作手册，对本应急预案涉及人员和抗震防灾工作应急队伍进行相应培训。
原则上每年利用桌面推演、实战演练等多种形式至少组织一次本预案的演练。
11 监督检查
自治州住房城乡建设局加强对县（市）住房城乡建设行政主管部门地震应急工作的检查和监督指导。
12奖励和责任追究
12.1 奖励
在抗震救灾和抢险救援工作中有下列表现之一的科（室）、单位和个人，应依据有关规定给予奖励：
⑴出色完成应急处置任务，成绩显著；
⑵处置突发事故有功，使国家、集体和人民群众的财产免受或减少损失，挽救群众生命的；
⑶对应急处置工作提出重大建议，实施效果显著的；
⑷有其他特殊贡献的。
12.2 责任追究
在抗震救灾、应急抢险和应急管理工作中有下列行为之一的，按照党纪、政纪及有关法律法规的规定，对有关责任人员视情节和危害后果给予处分；涉及违反治安管理或者犯罪的，报请公安机关和司法机关依法处理。
⑴拒绝履行应急准备义务的；
⑵不按规定报告、通报震情信息的；
⑶拒不执行本预案，不服从命令和指挥，或者在应急响应时临阵脱逃的；
⑷盗窃、挪用、贪污应急工作资金或者物资的；
⑸阻碍应急工作人员依法执行任务或者进行破坏活动的；
⑹散布谣言，扰乱社会秩序的；
⑺有其他危害应急工作行为的。
13 附则
13.1 名词术语
市政公用设施：供水、排水、气、热力、垃圾和污水处理、道路、桥梁、城市隧道、城市轨道交通等基础设施。
重要房屋建筑：《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-2008）中所列的特殊设防类、重点设防类建筑。
本预案有关数量的表述中“以上”含本数，“以下”不含本数。
13.2 预案制定与修订 
本预案由自治州住房城乡建设局制定，同时报自治区住房和城乡建设厅、自治州抗震救灾指挥部办公室备案。各县（市）住房城乡建设行政主管部门地震应急预案的管理按照《新疆维吾尔自治区住房城乡建设系统突发公共事件应急预案管理办法》的规定执行。
应急预案应根据实际情况及时修订、完善。
13.3 预案解释部门
本预案由自治州住房城乡建设局负责解释。
13.4 预案生效时间
本预案自发布之日起施行。


















14  附录
14.1 自治州住房城乡建设局应急指挥体系框架图
自治区住房城乡建设厅
自治州抗震救灾指挥部



自治州住房城乡建设局
突发事件应急指挥部




                                                              技术专家组
应急安置与住房保障组
建筑工地应急管控组
综合协调组
市政生命线抢险组

震害排查与房屋安全鉴定组

村镇抢险安置组

                                                   
                                
                                   
                              
                             
                               



县（市）住房城乡建设局

  
　　14.2 相关机构和人员通讯录
博州住房和城乡建设局办公室
电话：0909-2319319
博州应急管理局办公室
电话：0909-2319929
博州抗震防灾服务中心
电话：0909-2260102
自治区住房和城乡建设厅抗震和应急保障处
电话：0991-2846489
自治区应急管理厅值班室
电话：0991-2309269
自治区地震局应急救援处
电话：0991-3832741








14.3 指挥部成员联系方式
所有指挥部成员均应有常用并在应急响应时能保持联系的联系方式。
	李江林
	博州住房和城乡建设局党组书记、副局长
	18690937399

	姜文杰
	博州住房和城乡建设局党组副书记、局长
	13095135008

	谢国宏
	博州住房和城乡建设局党组成员、副局长
	13809993166

	邢  国
	博州住房和城乡建设局党组成员、副局长
	13809995700

	周桂姣
	博州住房和城乡建设局办公室主任
	18999760229

	张宏玲
	博州住房和城乡建设局建筑业管理科科长
	18997774535

	金德木
	博州住房和城乡建设局房屋建设管理科科长
	15199619340

	桑  博
	博州房地产市场综合服务中心主任
	18409093388

	马  炜
	博州抗震防灾服务中心主任
	13899436708

	梁  义
	博州住房保障中心主任
	18509006608

	何  军
	博州村镇建设服务中心主任
	13899440688

	屈晓军
	博州建设工程造价管理站站长
	13899440077

	卢  韬
	博州建设工程安全监督站副站长
	13899441198

	任晓乐
	博州建设工程质量监督站副站长
	13899438998



14.4 地震震情、灾情信息报送表
地震震情、灾情信息报送表
	填报单位
	

	报送时间
	年 月 日  时
	本次地震报送次序
	第     次

	一、地震基本情况

	地震发生时间
	年      月      日      时      分

	震中位置
	

	地震级别
	
	震源深度
	

	主要城市地震烈度
	

	余震情况
	

	是否需要技术支持
	

	补充说明
	

	二、人员伤亡情况（人）

	死亡人数（总数）
	
	失踪人数
（总数）
	
	重伤人数
（总数）
	

	房屋及市政基础设施倒塌导致
	




	房屋及市政基础设施倒塌导致
	
	房屋及市政基础设施倒塌导致
	

	其他
	


	其他
	
	其他
	

	三、经济损失情况

	直接经济损失
（万元）
	房屋建筑损失情况
（万元）
	市政基础设施损失情况（万元）
	建筑工地损失情况（万元）

	
	
	
	


	四、房屋建筑破坏情况

	建筑类别
	数量
	严重破坏（危险停止使用）
	中等破坏（暂停使用待鉴定）
	基本完好（可继续使用）

	城镇住宅
	套
	
	
	

	
	平方米
	
	
	

	城镇公共建筑
	栋
	
	
	

	
	平方米
	
	
	

	农村自建房屋
	户
	
	
	

	
	平方米
	
	
	

	农村公共建筑
	栋
	
	
	

	
	平方米
	
	
	

	需要补充说明的有关事项（如医院、学校等公共建筑情况，不同结构形式破坏情况）
	








	五、市政公用设施破坏情况

	分类
	破坏长度、数量
（千米、个）
	破坏情况文字描述（包括市政管道材质、管材种类、管径；桥梁隧道类型；城市道路级别等详细情况）

	
市政管道
	供水
	
	

	
	排水
	
	

	
	供气
	
	

	
	供热
	
	

	市政
道路
	城市道路
	
	

	
	城市桥梁
	
	

	
	城市隧道
	
	

	
市政场站等设施
	供水
	
	

	
	排水
	
	

	
	燃气
	
	

	
	供热
	
	

	
	垃圾处理
	
	

	
	污水处理
	
	

	其他
	

	六、市政基础设施运行（供应）中断情况
供水、排水、供热、供气、垃圾处理、污水处理设施和市政道路、桥梁、隧道等

	设施类别
	地点
	灾害发生城市居民总户数（户）
	受影响居民户数（户）
	运行（供应）中断时间（小时）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	七、城市轨道交通设施破坏情况

	轨道交通线路名称
	车站破坏（个）
	线路破坏（千米）
	全线停运/区间停运

	
	地上
	地面
	地下
	地上
	地面
	地下
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	八、风景名胜区破坏情况

	风景名胜区名称
	级别
	破坏情况

	
	
	

	
	
	

	九、应急及恢复重建工作情况

	应急工作主要措施（包括应急疏散人员数量、临时住所搭建数量等）
	








	恢复重建
工作设想
	







14.5 应急评估工作原则
⑴地震发生后，应及时开展应急评估。震区住房和城乡建设系统力量不够，可请求上级住房和城乡建设行政主管部门或自治区住房和城乡建设厅给予支援。
⑵应急评估应覆盖所有公共建筑，主要包括学校、医院、体育馆、办公建筑、商业建筑、应急指挥中心、市政公用设施等。
⑶灾区居民住房是否需要应急评估以及应急评估范围和方式由抗震救灾指挥部统一安排确定。
14.6 应急评估工作方案
应急评估在指挥部的统一指挥下开展。为保证应急评估工作的高效、有序，应分组划片，实行组长负责制，每组在固定区域开展工作。
主要方法：
⑴评估组组成。每组至少3人，设1名组长、1名联络员（熟悉当地情况）。
⑵物资准备。安全帽、胸牌、袖标、工具、手电、记录表、油漆、警戒线、禁入标识、水和食物等。
⑶现场评估。组长负责，评估时2人进入建筑物，1人在外观察，明显危房不得进入。
⑷评估结果。评估结果按受损等级分为“可以使用”“暂停使用”“禁止使用”。应当在房屋建筑显著位置张贴“可以使用”“暂停使用”“禁止使用”标识。
禁止使用和已经倒塌房屋应加贴“危险禁入”标记或用警戒线围挡。
⑸评估纪律。评估人员只对客观情况作评估，不得对媒体、使用人或使用单位发表工程质量或赔偿问题的观点。
14.7 震后应急评估记录表（样表）
⑴房屋建筑应急评估记录表
房屋建筑应急评估记录表（样表）
	编

号
	产权或使用单位名称
	单体建 筑名称
	结构
类型
	层
数
	建造
年代
	面积
（平方米）
	评估结果
	造价（万元）

	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


评估结果：“可以使用”“暂停使用”“禁止使用”
评定日期：    年   月    日。
评估小组成员（签名）：
⑵市政公用设施应急评估记录表
市政公用设施应急评估记录表（样表）
	编

号
	产权或使用单位名称
	设施
名称
	设计规模
	实际规模
	建造
年代
	运行中断情况
	造价（万元）
	评估结果

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


评估结果：“可以使用”“暂停使用”“禁止使用”。
评定日期：    年   月    日。
评估小组成员（签名）：


14.8 震后房屋建筑应急评估和安全鉴定常用技术标准
震后房屋建筑应急评估和安全鉴定常用技术标准
	建筑抗震鉴定标准
	GB50023-2009

	建筑地震破坏等级划分标准
	GB/T24335-2009

	民用建筑可靠性鉴定标准
	GB50292-2015

	危险房屋鉴定标准
	JGJ125-2016

	建筑结构检测技术标准
	GB/T50344-2019

	建筑变形测量规范
	JGJ8-2016

	混凝土中钢筋检测技术规程
	JGJ/T152-2019

	回弹法检测混凝土抗压强度规程
	JGJ/T23-2011

	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程
	JGJ/T136-2017

	砌体工程现场检测技术标准
	GB/T50315-2011

	钻芯法检测混凝土强度技术规程
	JGJ/T384-2015

	建筑抗震加固建设标准
	建标［2011］206号

	混凝土结构设计规范
	GB50367-2013

	既有建筑鉴定与加固设计通用规范
	GB55021-2021

	自治区城镇住宅抗震体检技术要点（暂行）
	2024年


14.9 房屋建筑、市政公用设施受损情况统计调查表
房屋建筑受损情况统计表
	编号
	产权单位或使用单位
	单体房屋建筑名称
	造价
	层数
	结构类型
	受损情 况
	损失预计

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


填表说明：造价、损失单位万元，结构类型：土木、砖木、砖混、钢混、框架、其他。 

市政公用设施受损情况统计表
	编号
	产权单位或使用单位
	市政公用设施名称
	受损
情况
	造价
	层数
	结构类型
	损失预计

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


填表说明：造价、损失单位万元，结构类型：土木、砖木、砖混、钢混、框架、其他。 
14.10 住房城乡建设应急队伍基本装备
应急队伍基本装备表（根据实际需要配备）
	序号
	品名
	备注

	1
	帐篷
	

	2
	睡袋
	

	3
	防寒（防暑、防雨、防蚊虫）衣物
	

	4
	安全帽、手套、防护鞋
	

	5
	指南针
	

	6
	大比例尺地图
	

	7
	强力照明灯
	

	8
	移动电话
	超长待机

	9
	应急车辆（GPS定位系统）
	

	10
	发电机
	

	11
	便携式电脑
	

	12
	移动网卡
	

	13
	照相机
	

	14
	摄像机
	

	15
	便携式净水设备
	

	16
	对讲机
	

	17
	药品
	



14.11 住房城乡建设应急机械设备
应急处置机械设备表
	序号
	品名
	备注
	数量

	1
	挖掘机
	适应城市、山地、隧道、地下等不同工作环境
	10

	2
	推土机
	
	

	3
	装载机
	
	

	4
	切割机
	台
	4

	5
	吊车
	辆
	2

	6
	工程破碎机
	辆
	2

	7
	拖车
	辆
	2

	8
	自卸车
	辆
	6

	9
	多功能抢险车
	辆
	2

	10
	手动、电动起重机
	台
	4

	11
	千斤顶
	油压、液压等不同规格
	4

	12
	剪切钳
	把
	6

	13
	撬棍
	根
	10

	14
	铁锤
	把
	6

	15
	铁锹
	把
	10




14.12 应急评估、安全鉴定技术装备
应急评估、安全鉴定技术装备表
	序号
	品名
	备注
	数量

	1
	砖回弹仪
	台
	2

	2
	混凝土回弹仪
	台
	2

	3
	贯入式砂浆强度检测仪
	台
	2

	4
	钢筋位置测定仪
	KON-RBL(D)
	2

	5
	非金属板厚度测试仪
	KON-LBY
	2

	6
	混凝土裂缝深度检测仪
	台
	1

	7
	激光测距仪
	台
	2

	8
	便携检测包
	个
	2

	9
	数显游标卡尺、工程检测尺、卷尺
	个
	4

	10
	相位检测仪
	各
	1

	11
	漏电开关测试仪
	个
	2

	12
	电磁法检测分析软件V1.21
	套
	1

	13
	板厚检测分析软件V1.3
	套
	1

	14
	记录表、手电、照相机
	套
	1

	15
	对讲机
	部
	4

	16
	油漆、警戒线
	批
	１


14.13 市政公用设施应急检测和应急处置装备
市政公用设施应急检测和应急处置装备表
	序号
	品名
	备注
	数量

	1
	地下管线探测仪
	台
	2

	2
	可燃气体检测仪
	台
	1

	3
	道路综合检测车
	辆
	1

	4
	桥梁检测车
	辆
	1

	5
	管道封堵设备
	台
	1

	6
	管道激光检测仪
	台
	1

	7
	管道压力检测设备
	台
	2

	8
	应急供水车
	最低用水指标：3升/人/日
	3

	9
	一体化饮用水净水装置
	产水量1～5t/d
	5

	10
	净水材料/设备
	套
	１

	11
	便携式水质检测设备
	套
	1

	12
	压缩式垃圾运输车
	辆
	3

	13
	洒水车
	辆
	2

	14
	垃圾桶
	个
	10

	15
	真空吸污车
	辆
	2

	16
	移动厕所
	个
	4
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