附件：

2024年博州产品质量监督抽查不合格产品及生产销售单位名单
	序号
	产品

种类
	受检单位
	标称生产单位
	标称生产单位所在地
	产品名称
	规格型号
	生产日期/

批号
	主要不合格项目
	承检机构
	备注

	1
	烟花爆竹
	博尔塔拉蒙古自治州吉庆烟花爆竹有限责任公司
	浏阳市盛腾烟花制造有限公司
	浏阳市
	爆竹
	/
	2023年9月10日
	销售包装标志项目不符合GB 10631-2013标准
	新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
	

	2
	电动自行车
	博乐市鑫义电动车行
	天津雅迪实业有限公司
	天津市
	电动自行车
	TDT1430Z
	2024年8月22日
	整车质量、充电器与蓄电池（蓄电池防篡改）不符合GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》标准要求
	华研检测集团有限责任公司
	

	3
	电动自行车
	博乐市王茗慧电动车行
	小刀（天津）车业有限公司
	天津市
	电动自行车
	TDT02404Z
	2024年6月25日
	整车质量、充电器与蓄电池（蓄电池防篡改）不符合GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》标准要求
	华研检测集团有限责任公司
	

	4
	滴灌带
	精河县雨鑫塑料制品厂
	精河县雨鑫塑料制品厂
	博州精河县
	单翼迷宫式滴灌带
	MGD 16×0.18×300-2.6-1.0
	2024年3月
	规格尺寸、流量均匀性、耐拉拔性能、氧化诱导时间不符合GB/T 19812.1-2017标准规定的要求
	博州产品质量检验所
	

	5
	滴灌带
	精河县天宇祥云滴灌节水设备有限责任公司
	精河县天宇祥云滴灌节水设备有限责任公司
	博州精河县
	单翼迷宫式滴灌带
	MGD 16×0.18×200-3.4-1.0
	2024年3月
	规格尺寸、耐拉拔性能、氧化诱导时间不符合GB/T 19812.1-2017标准规定的要求
	博州产品质量检验所
	

	6
	滴灌带
	精河县八家户新胜塑料加工厂
	精河县八家户新胜塑料加工厂
	博州精河县
	单翼迷宫式滴灌带
	MGD 16×0.18×300-3.2-1.0
	2024年3月
	耐拉拔性能、氧化诱导时间不符合GB/T 19812.1-2017标准规定的要求
	博州产品质量检验所
	

	7
	滴灌带
	博尔塔拉蒙古自治州天宏塑业有限责任公司
	博尔塔拉蒙古自治州天宏塑业有限责任公司
	博州博乐市
	单翼迷宫式滴灌带
	MGD 16×0.18×200-4.0-1.0
	2024年2月
	规格尺寸、氧化诱导时间不符合GB/T 19812.1-2017标准规定的要求
	博州产品质量检验所
	

	8
	滴灌带
	精河县八家户邵绿润滴灌带厂
	精河县八家户邵绿润滴灌带厂
	博州精河县
	单翼迷宫式滴灌带
	MGD 16×0.18×200-3.0-1.0
	2024年3月
	规格尺寸、流量均匀性、耐拉拔性能、氧化诱导时间不符合GB/T 19812.1-2017标准规定的要求
	博州产品质量检验所
	

	9
	建筑用材料
	博乐市小营盘镇钰青砂石料厂
	博乐市小营盘镇钰青砂石料厂
	博州博乐市
	建设用砂
	粗砂
	2024年6月20日
	泥块含量不符合GB/T 14684-2022标准规定的Ⅲ类要求
	博州产品质量检验所
	

	10
	新型墙体材料（砖和砌块）
	温泉县峰旭新型建材有限公司
	温泉县峰旭新型建材有限公司
	博州温泉县
	烧结多孔砖
	Y240×115×90（mm)
	2024年5月
	孔型孔结构不符合GB/T 13544-2011标准规定的MU10 1300要求
	博州产品质量检验所
	

	11
	塑料管材及管件
	新疆润疆管业有限公司
	新疆润疆管业有限公司
	博州精河县
	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
	dn160、en3.7、0.63Mpa
	2024年3月1日
	落锤冲击、密度、静液压强度不符合GB/T 10002.1-2023标准规定的要求
	博州产品质量检验所
	

	12
	塑料管材及管件
	新疆润疆管业有限公司
	新疆润疆管业有限公司
	博州精河县
	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
	dn160、en4.0、0.63Mpa
	2024年3月1日
	落锤冲击不符合GB/T 10002.1-2023标准规定的要求
	博州产品质量检验所
	

	13
	塑料管材及管件
	温泉县哈日布呼镇盛源绿洲塑料加工厂
	温泉县哈日布呼镇盛源绿洲塑料加工厂
	博州温泉县
	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
	dn160、en3.9、0.63Mpa
	2024年4月15日
	密度、静液压强度不符合GB/T 10002.1-2023标准规定的要求
	博州产品质量检验所
	

	14
	絮用纤维制品
	博乐市永亮网套加工店
	博乐市永亮网套加工店
	博州博乐市
	被子
	1.5m×2.0m
	
	原料要求不符合GB 18383-2007标准规定的要求
	博州纤维检验所
	

	15
	纺织品
	博州实验中学
	博乐市永乐佳商行
	博州博乐市
	学生装（夏）
	180
	
	销售包装标识不符合GB/T 29862-2013标准
	博州纤维检验所
	

	16
	纺织品
	博乐市第五小学
	博乐市富诚制衣有限责任公司
	博州博乐市
	学生服装（春秋）
	95
	
	耐湿摩擦色牢度（上衣）不符合GB/T 31888-2015 标准规定的要求
	博州纤维检验所
	复检仍不合格


